2004학년도 4월 고3 전국연합학력평가

정답 및 해설

로그인/회원가입 필요없는 학습자료 무료제공 사이트

레전드스터디 닷컴 http://LegendStudy.com

• 4교시 과학 탐구영역•

[지구과학 Ⅱ]

1	④	2	②	3	③	4	①	5	③
6	①	7	④	8	①	9	④	10	⑤
11	⑤	12	③	13	④	14	①	15	⑤
16	④	17	②	18	③	19	②	20	⑤

1. [출제의도] 지진파의 특징 및 지구 내부 구조 파악하기

[해설] 진앙으로부터 각거리가 103～142°인 곳에는 P파가 관측되지 않고, 142°보다 먼 곳에서는 P파만 관측되고 S파는 관측되지 않는다. 이와 같이 지진파가 도달하지 않는 구역을 암영대라고 한다. 따라서, B지역은 지진파가 도달하지 않고, A지역에는 P파와 S파, C지역에는 P파만 도착한다.

2. [출제의도] 대기의 순환 규모 알기

[해설] 대기의 순환은 그 순환 운동이 차지하는 공간 규모와 시간 규모에 따라 미규모, 중간규모, 종관규모, 지구 규모로 구분한다. 큰 규모의 순환에서는 대기가 수평 운동을 하는 것처럼 나타나지만 실제로는 큰 규모의 순환과 작은 규모의 순환이 겹쳐 일어난다. 따라서 규모가 작은 순환에 비하여 대기 대순환과 같은 큰 규모의 순환은 지구 자전의 영향으로 인하여 더욱 복잡해진다.

3. [출제의도] 편각과 복각의 개념 알기

[해설] 편각은 자북극과 진북극이 이루는 각이므로 진북극을 기준으로 자침이 동쪽으로 치우쳤을 때는 E, 서쪽으로 치우쳤을 때는 W로 표시하고, 복각은 자침이 수평면에 대해 기울어진 각이다. 따라서, 자북극을 지나는 경도선상에 위치한 지역은 편각이 0°이며, 복각이 90°가 되는 곳이 자극이다.

4. [출제의도] 화산대, 조산대, 순상지의 지온상승률 파악하기

[해설]  지구 내부에서 지각을 통해 빠져나가는 열량을 지각 열류량이라고 하는데, 지각 열류량은 화산 활동이 활발한 곳에서 가장 크다. 지하로 내려갈수록 온도가 높아지는 비율을 지온 상승률이라고 한다.

5. [출제의도] 편광현미경 사용법 알기

[해설] 편광 현미경에서 상부 편광판을 뺀 상태를 개방 니콜, 상부 편광판을 넣은 상태를 직교 니콜이라고 한다. 개방 니콜에서 재물대 위에 광물을 놓고 천천히 돌리면 빛이 광물을 통과할 때 방향에 따라 빛을 흡수하는 정도가 다르기 때문에 다색성을 볼 수 있다. 직교 니콜 상태에서 재물대를 회전하면 빛의 간섭 효과에 의하여 간섭색이 보이고, 재물대를 회전하면 광물의 색이 점점 짙어지다가 어둡게 보이게 되는데 이를 소광이라고 한다.

6. [출제의도] 경도풍 이해하기

[해설] 1km이상 상층 대기에서 등압선이 원형일 때 등압선에 나란하게 부는 바람을 경도풍이라고 한다. 중심부 기압이 고기압이면 기압경도력(C)과 원심력(B)의 합력이 전향력(A)과 평형을 이룬다.

7. [출제의도] 단진자 주기를 이용한 위도, 중력, 만유인력, 원심력의 크기 비교하기

[해설] 지구 자전에 의해 받는 원심력의 크기는 극으로 갈수록 작아지고, 극으로 갈수록 지구의 반지름이 작아지므로 만유 인력이 커진다. 중력은 만유인력과 원심력의 합력이므로 극으로 갈수록 커진다. B는 A보다 고위도이다.

8. [출제의도] 지구 복사 평형 이해하기

[해설] 위도 38°를 경계로 하여 저위도에서는 입사하는 태양복사에너지의 양이 방출하는 지구복사에너지의 양보다 많아서 에너지 과잉 현상이 나타나고, 고위도에서는 그와 반대로 입사하는 태양복사에너지보다 방출하는 지구복사에너지의 양이 많아서 에너지 부족 현상이 나타난다. 따라서 에너지의 수송은 저위도에서 고위도로 일어나며 이때 위도 40°부근에서 수송량이 가장 많다.

9. [출제의도] 지하의 온도 곡선과 현무암 및 화강암의 용융 곡선 이해하기

[해설] 지하의 온도가 현무암의 용융 온도보다 낮아서 지각이나 맨틀의 물질이 녹아 마그마가 되기 어렵다. 그러나 지하의 온도가 다른 곳보다 더 높거나 압력이 낮아지는 곳에서는 현무암질 마그마가 생성될 수 있다.

10. [출제의도] 교결 작용 이해하기

[해설] 퇴적물의 입자 사이에는 빈 틈인 공극이 많이 있다. 퇴적물이 계속 쌓여서 두꺼워지면 공극이 줄어들고 단단한 퇴적암으로 변하게 되는데 이를 압축작용이라고 한다. 지하수에 녹아 있던 규질, 석회질, 철질 성분의 침전물은 퇴적물사이의 공극에서 치환되어 입자들을 굳게 하는데 이를 교결작용이라고 한다.

11. [출제의도] 숨은열의 개념 알기

[해설] 포화공기가 상승할 때는 수증기가 물방울로 응결되면서 방출하는 숨은열이 주위 공기를 데워주므로 건조단열감률보다 작다

12. [출제의도] 광역변성작용 조건 알기

[해설] 암석이 큰 압력과 열을 받으면 원래의 암석을 이루던 광물들이 재결정되고 압력이 작용한 방향과 직각방향으로 광물들이 재배열되어 엽리가 나타난다. A는 퇴적환경, B는 접촉변성작용, C는 광역변성작용 구간이다. D, E는 마그마이다.

13. [출제의도] 부등가열에 의한 등압면의 변화 알기

[해설] 한쪽이 상대적으로 더 많이 가열되면 그 공기는 가벼워져서 상승하므로 두 등압면 사이의 간격이 넓어져서 지상의 같은 고도에서는 따뜻한 지역이 찬 지역보다 기압이 낮다. 따라서 지표면 부근에서는 따뜻한 지역이 저기압이고, 찬 지역이 고기압이므로 찬 지역에서 따뜻한 지역으로 공기가 이동한다. 그러나 상층의 같은 고도에서는 따뜻한 지역이 고기압이고, 찬 지역이 저기압이므로 따뜻한 지역에서 찬 지역으로 공기가 이동한다.

14. [출제의도] 기압계의 원리 이해하기

[해설] 아네로이드 기압계의 금속통은 작은 기압 변화에도 쉽게 부피가 변하는데, 기압이 높아지면 부피가 줄어들고, 기압이 낮아지면 부피가 증가한다. 이러한 원리를 적용하여 기압계를 만들어서 실험을 해 보면 유리병 속의 부피가 증가하면 풍선이 팽창하므로 빨대가 아래로 내려가고, 부피가 줄어들면 풍선이 수축하여 빨대가 위로 올라간다.

15. [출제의도] 기단의 변질에 의한 기상 변화 파악하기

[해설] 찬 기단이 따뜻한 해수면을 지나면서 열과 수증기를 공급받아 하층이 가열되므로 불안정해진다. 수증기의 공급으로 안개가 생성되거나 불안정하므로 적운형태의 구름이 만들어진다.

16. [출제의도] 편서풍 파동 이해하기

[해설] 기압 마루에서의 풍속은 기압골에서의 풍속보다 크므로 기압골의 동쪽에서는 공기의 발산이 있게 되고, 기압골의 서쪽에서는 공기의 수렴이 있게 된다. 따라서 상층의 발산이 있는 곳의 지상에는 상승 기류가 있게 되므로 공기가 수렴하여 저기압이 형성되고, 상층의 수렴이 있는 곳에서는 하강 기류가 있게 되므로 지상에는 공기가 발산하여 고기압이 형성된다.

17. [출제의도] 지형류 이해하기

[해설] 경사진 곳에서 해수는 처음에 수압경도력에 의해 수압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다. 하지만 시간이 지나면서 전향력에 의하여 해수는 오른쪽을 휘어지게 되고, 결국 처음과 직각인 방향으로 움직여 등수압선과 평행하게 흐른다.

18. [출제의도] 지진대 파악하기

[해설] A는 수렴형, C는 보존형, D는 발산경계이다. 발산형 경계에서 발생하는 지진은 진원의 깊이가 얕다. 수렴형 경계에서 발생하는 지진은 천발 지진과 심발지진이 발생한다. 보존형 경계에서는 변환 단층내에서 수평이동 방향이 반대이므로 지진이 발생한다.

19. [출제의도] 판의 운동방향 이해하기

[해설] 그림은 상반이 내려간 정단층으로 장력이 작용하는 곳에서 만들어진다. 일반적으로 발산 경계 지역에서는 두 지괴가 멀어지면서 정단층이 특징적으로 나타난다.

20. [출제의도] 해수의 등밀도선 파악하기

[해설] 해수의 밀도는 수온이 낮아지거나 염분이 높아지면 증가한다.